**Комерческое предложение**

ИП «КФС-Гранит» Предлагает выполнить поставку креплений с нержавеющей стали толщиной 3мм для монтажа фасадов из натурального камня согласно следующей спецификации (все комплекты кронштейнов комплектуются болтом и гайкой)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование**  | **Цена за 1 шт. , руб.\*\*** |
|  | КФС (Кляймер) | 210руб |
|  | КФС-110-140 | 310руб |
|  | КФС-О- 110-140 (Откос) | 380руб |
|  | КФС-У-110-130\* | 320руб |
| КФС-У-140-160\* | 350руб |
| КФС-У-160-180\* |  380руб |
| КФС-У-180-200\* | 410руб |
| КФС-У-200-220\* | 430руб |

**\***Усиленный(самонесущий) кронштейн производится длиной от 100 мм до 220мм . Цена одного кронштейна зависит от его длины.

\*\*Актуальность цен уточняйте дополнительно.

\*\*\*Количество кронштейнов высчитывается отдельно в зависимости от размера камня и его толщины.